-100 -50 0 50 100 150 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

elevation relative to F1/F2 contact (m) half-meander lambda * 2 / width color is cpqual

1

2

3

3

14 11 32

4

5

17 19 20

21

25

12 4

7

6 55 59 36 39

58 60

59

53

62 63

64 38

56 55 31

21

23

25

8 6

4

34 59 52

1 2 3 4 5 6 7 8