1.855 1.86 1.865 1.87 1.875 1.88 1.885 1.89 1.895 1.9

x 10^4

850

900

950

1000

1050

1100

1150

173

94

210 213

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:1

distance x (m) distance y (m)

-2165

-2160

-2155

-2150

-2145

-2140