1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38

x 10^4

9350

9400

9450

9500

9550

9600

9650

9700

9750

9800

237

106

87 219

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:17

distance x (m) distance y (m)

-2120

-2118

-2116

-2114

-2112

-2110

-2108

-2106

-2104

-2102