1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27

x 10^4

1.225

1.23

1.235

1.24

1.245

1.25

1.255

1.26

1.265 x 10^4

219

164 157 174

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:19

distance x (m) distance y (m)

-2252

-2250

-2248

-2246

-2244

-2242

-2240

-2238

-2236

-2234

-2232