1.808 1.81 1.812 1.814 1.816 1.818 1.82 1.822 1.824 1.826 1.828

x 10^4 980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

120 111 115

63

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:2

distance x (m) distance y (m)

-2126.5

-2126

-2125.5

-2125

-2124.5

-2124

-2123.5

-2123