1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.3 1.31 1.32

x 10^4

1.28

1.29

1.3

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35 x 10^4

289

252

373

283 266

265

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:20

distance x (m) distance y (m)

-2265

-2260

-2255

-2250

-2245

-2240

-2235