1.265 1.27 1.275 1.28 1.285 1.29

x 10^4

1.486

1.488

1.49

1.492

1.494

1.496

1.498 1.5 1.502

1.504 x 10^4

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:22

distance x (m) distance y (m)

-2268

-2267.5

-2267

-2266.5

-2266

-2265.5

-2265

-2264.5

-2264

-2263.5