1.16 1.18 1.2 1.22 1.24 1.26 1.28 1.3 1.32

x 10^4

1.68

1.7

1.72

1.74

1.76

1.78 x 10^4

313

259

220

174

326

332

285

126

168

295

143

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:23

distance x (m) distance y (m)

-2310

-2305

-2300

-2295

-2290

-2285