1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.3 1.31 1.32 1.33

x 10^4

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79

1.8

1.81 x 10^4

117

137

136

388

99

142

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:24

distance x (m) distance y (m)

-2275

-2270

-2265

-2260

-2255

-2250