1.605 1.61 1.615 1.62 1.625 1.63 1.635 1.64

x 10^4

2600

2650

2700

2750

2800

205 160

127

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:32

distance x (m) distance y (m)

-2116

-2115

-2114

-2113

-2112

-2111

-2110

-2109