1.565 1.57 1.575 1.58 1.585 1.59 1.595 1.6 1.605 1.61 1.615

x 10^4

1.395

1.4

1.405

1.41

1.415

1.42

1.425 x 10^4

104

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:33

distance x (m) distance y (m)

-2168

-2166

-2164

-2162

-2160

-2158

-2156

-2154

-2152

-2150