4400 4500 4600 4700 4800 4900

1.12

1.125

1.13

1.135

1.14

1.145

1.15

1.155

1.16

1.165 x 10^4

179 210 240

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:40

distance x (m) distance y (m)

-2341

-2340

-2339

-2338

-2337

-2336

-2335

-2334