5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900

0.99

1

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05 x 10^4

192

229205

213

229 166

215

201

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:42

distance x (m) distance y (m)

-2339

-2338

-2337

-2336

-2335

-2334

-2333

-2332

-2331

-2330