1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900

1.275

1.28

1.285

1.29

1.295

1.3

1.305 x 10^4

174 248 184 235 174 194 134

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:45

distance x (m) distance y (m)

-2347

-2346

-2345

-2344

-2343

-2342

-2341

-2340

-2339

-2338