3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550

6050

6100

6150

6200

6250

6300

136

101

151

89 85

144

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:49

distance x (m) distance y (m)

-2251

-2250

-2249

-2248

-2247

-2246

-2245