600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

6150

6200

6250

6300

6350

6400

6450

6500

162

256

153

181

178

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:50

distance x (m) distance y (m)

-2236

-2234

-2232

-2230

-2228

-2226

-2224

-2222