1.36 1.365 1.37 1.375 1.38 1.385 1.39 1.395

x 10^4

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

128 135 125

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:6

distance x (m) distance y (m)

-2129

-2128

-2127

-2126

-2125

-2124

-2123

-2122

-2121