2100 2200 2300 2400 2500 2600

1.055

1.06

1.065

1.07

1.075

1.08

1.085

1.09 x 10^4

173

Centerlines Picked 3 Times, Then Uniformly Interpolated; Results Smoothed; then Half-Meanders IDd using Inflection Points Half-Meanders with Sinuosity <1.1 not measured (red). Channel Centerline ID:66

distance x (m) distance y (m)

-2312

-2311

-2310

-2309

-2308

-2307

-2306

-2305