-2350 -2300 -2250 -2200 -2150 -2100 0 20 40 60 80 100 120 140

Raw elevation

Channel width

Raw elevation, color is log2(pstyle)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5