160 180 200 220 240 260 280 20

40

60

80

100

120

Stratigraphic elevation relative to F1-F2 contact (m)

Channel width (m)

Planar correction color is x position, one data point per TieNumber

2000

2500

3000

3500

4000

4500