-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

10^1 10^2

Channel widths One data point per TieNumber

Stratigraphicelevation(m)

Channel width (m)