5 10 20 40 80

-2400

-2350

-2300

-2250

-2200

-2150

-2100

-2050

Channel width (m)

Raw elevation(m) quadratic raw elevation color is x position

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000