5 10 20 40 80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

Channel width (m)

Elevation relative to F1/F2 contact (m) quadratic corrected elevation color is x position

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000