-2280 -2260 -2240 -2220 -2200 0

100

200

300

400

500

600

Corrected elevation

Half-meander wavelength

Half-meander wavelength versus raw elevation

500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000